Код неисправности | Описание неисправности
С0060 С0065 С0070 С0075 С0080

С0085

С0090

С0095

Неисправность цепи впускного клапана переднего левого колеса

Неисправность цепи выпускного клапана переднего левого колеса

Неисправность цепи впускного клапана переднего правого колеса

Неисправность цепи выпускного клапана переднего правого колеса

Неисправность цепи впускного клапана заднего левого колеса

Неисправность цепи выпускного клапана заднего левого колеса

Неисправность цепи впускного клапана заднего правого колеса

Неисправность цепи выпускного клапана заднего правого колеса

Условия обнаружения | Неисправность из-за внутренних проблем ЭБУ
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | Заменить гидроагрегат
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2