Код неисправности | Описание неисправности
С0001-01 С0002-01 С0003-01 С0004-01 С0010-01

С0011-01

С0014-01

С0015-01

С0018-01

С0019-01

С001C-01

С001D-01

Неисправность управляющего клапана ПП / ЗЛ

Неисправность управляющего клапана ПЛ / ЗП

Неисправность переключающего клапана ПП / ЗЛ

Неисправность переключающего клапана ПЛ / ЗП

Неисправность впускного клапана ПЛ

Неисправность выпускного клапана ПЛ

Неисправность впускного клапана ПП

Неисправность выпускного клапана ПП

Неисправность впускного клапана ЗЛ

Неисправность выпускного клапана ЗЛ

Неисправность впускного клапана ЗП

Неисправность выпускного клапана ЗП

Условия обнаружения | Неисправность из-за внутренних проблем ЭБУ
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | Заменить гидроагрегат
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2