Код неисправности | Описание неисправности
В1017-45 | ЦБКЭ – Ошибка программной памяти (внутренние сбои системы). Ошибка контрольной суммы загрузчика / Ошибка контрольной суммы приложения
Условия обнаружения | Предварительно рассчитанные и рассчитанные контрольные суммы не равны
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Ошибка ПО ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру перепрограммирования ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2