P0657 – Актуатор силовых реле

Код неисправности | 0657
Actuators Power Relay
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
11 | Цепь замкнута на массу |
Условия обнаружения (готовность)
11 | Включение зажигания
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
11 | Аппаратная диагностика определила постоянное включение главного реле | Сбои в следующем драйв-цикле | Отсутствие сбоев в следующем драйв-цикле
Параметры
+К15 в электронном блоке
Режим двигателя
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 11 | Зажигание включено, зажигание выключено на время до отключения главного реле
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, главного реле ЭСУД, КСУД; Неисправно главное реле КСУД; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 11 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам главного реле ЭСУД и КСУД. Осмотреть разъемы главного реле, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить напряжение питания обмотки главного реле (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – проверить целостность электрической цепи питания обмотки главного реле, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрической цепи управления обмотки главного реле, проверить отсутствие замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить главное реле ЭСУД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение