Код неисправности | Описание неисправности
В2С20-51 | Ключ-карты: нет сопряженных ключей
Условия обнаружения | Параметр Статус обучения ПДУ_1 – Статус обучения ПДУ_5 (KEY_PAIR_STAT.KEY1 – KEY_PAIR_STAT.KEY5) – пустой
Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль, включить зажигание, выключить зажигание
Возможные причины | В памяти БДЗ отсутствуют обученные ключи
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру обучения ключей (см. п.2) и выполнить диагностический тест

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2